МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

Уходя из дома, выключайте электроприборы.

Если перегорел электрический предохранитель, не торопитесь его заменить. Установите сначала причину перегрузки электросети и устраните ее. Не используйте в электрощитах некалиброванные плавкие вставки.

Старайтесь не перегружать электрическую сеть несколькими мощными потребителями.

Если в доме маленькие дети, закрывайте электрические розетки пластмассовыми крышками.

Устанавливайте электронагревательные приборы не ближе 1 метра от мебели, занавесей, постельных принадлежностей и других горючих предметов.

Для предотвращения перегрева аудио- и видеотехники устанавливайте телевизоры, мониторы и магнитофоны таким образом, чтобы вокруг них было свободное пространство.

Не прокладывайте электрические провода под коврами, на проходах и в местах, где играют маленькие дети. Не пользуйтесь электропроводкой с нарушенной изоляцией.

Никогда не накрывайте зажженную электрическую лампочку бумагой или тканью. Лампочка сильно нагревается, поэтому бумага или ткань могут загореться.

Признаки неисправности электропроводки:

-горячие электровилки и розетки;

-мерцание света;

-следы копоти на вилках и розетках;

-срабатывание электрических предохранительных устройств.

ОНД Центрального района

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

13.01.2016г.